{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["路线B"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"路线B","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3]]}
["2019夏令营实验室参观B线"]
["研究所/中心","地点","实验室介绍","扫码看图"]
["无人机半实物仿真实验室","教五-110","无人机半实物仿真系统由三轴仿真转台、仿真计算机、被测飞行控制系统等相关设备组成。仿真系统能够模拟飞行器的各种姿态角运动，复现其运动时的各种动力学特性，对飞行器的导航系统、控制系统以及相应器件的性能进行测试，检验被测飞行控制系统的控制效果和控制逻辑的正确性。设计人员可以根据仿真结果进一步对飞行控制系统的设计进行优化和改进，以达到飞行器总体设计的性能指标要求。"]
["高超声速/超声速风洞实验室","教五-101","主要从事高超声速空气动力学的机理研究和新型微测量技术研究。主要用于高超声速边界层与激波干扰、边界层分离与控制、旋涡流动与控制、剪切层流动等相关技术和物理现象的机理、验证及测量技术的研究工作，是开展新概念临近空间高超声速飞行器、高超声速气动特性及流动控制技术等必须的基础实验设施。实验室现有纹影流动显示系统、粒子图像测速系统和高精度测力测压测热流设备，可精确获得模型气动力、壁面压力及热流分布和空间流场结构等流动信息。"]
["微小卫星研究中心","智泉大楼","浙江大学微小卫星研究中心由浙江大学2000年成立的皮卫星团队发展而来，2008年在我国航天科技专家、浙江大学航空航天学院院长沈荣骏院士倡导下正式成立，学科带头人为国家杰出青年基金获得者、航空航天学院副院长、浙江大学求是特聘教授金仲和教授。中心现由17名教师（其中教授3名、副教授9名、讲师5名）、二十余名工程师、五十余名研究生组成一支多学科交叉研究团队，具备全国高校中最为齐套的微纳卫星研发、测试、试验设备和条件。中心研制了中国首批公斤级皮纳卫星——皮星一号A卫星、中国首例承担重大试验任务的应用型皮纳卫星——皮星二号卫星，并为我国多颗在轨卫星研制分系统及搭载设备。中心先后获得浙江大学首届五好导学团队、浙江省科学技术一等奖、教育部自然科学二等奖、全国工人先锋号等荣誉称号。"]
["飞行仿真实验室","智泉大楼","飞行仿真平台综合了目标、机载传感器、飞行运动操控等的软硬件仿真模块，实现在飞机座舱操纵和虚拟的三维视景环境中完成人-机闭环动态飞行仿真。"]
["风洞实验室","智泉大楼","低湍流度静声风洞于2013年建成，低湍流度和降噪指标均位国内高校前列。目前，在该风洞开展高性能数值计算验证、新型流动控制技术研究和仿生扑翼气动与流动特性研究方面研究，已成为航空航天学院重要的教学科研实验室。风洞主要指标如下:实验段尺寸1.2m×1.2m，风速范围15-80m/s，湍流度低于0.05%。测试设备包括:测力天平、高精度测压系统、粒子图像测速系统和微型测力传感器等。"]
["先进动力与热流体实验室","智泉大楼","实验室主要针对航空发动机与地面燃气轮机热端部件中的复杂流动、传热、燃烧与热声振荡等内容开展研究。目前主要研究方向包括：航空发动机燃烧室与涡轮耦合作用；湍流燃烧；燃烧室中的点火过程与燃烧不稳定特性；针对叶轮机械的流动与壁面热流细节诊断。研究手段涵盖实验测量及数值仿真（大涡模拟为主），实验设备包含激光多普勒测速仪、粒子图像测速、平面激光诱导荧光等激光诊断仪器，可实现流场与火焰组分特性的高精度测量；针对热、声学测量的红外热像仪、热电偶、声学传感器等设备; 利用深度学习来进行红外图像识别与燃烧动态稳定特性预测。"]
["航天电子工程研究所","智泉大楼/浙江省微波毫米波射频产业联盟","浙江大学航天电子工程研究所隶属于浙江大学航空航天学院，是“浙江省微波毫米波射频技术重点实验室”和“浙江省微波毫米波射频集成电路工程实验室”。研究所长期致力于微波毫米波射频芯片、组件和微系统技术研究，涉及GaAs/GaN MMIC、Si/SiGe CMOS等主流半导体领域，在微波毫米波射频芯片电路设计技术、器件建模和测试技术、组件/微系统集成和先进封装技术等方向成功研制了一系列军民两用的工程化产品，实现了微波毫米波射频领域核心芯片技术的自主可控，广泛服务于卫星导航、雷达、通信等领域。目前研究所主要研发地址位于浙大玉泉校区智泉大楼，实验室面积超过1500平米，建有高性能并行仿真计算、芯片建模和在片测试、高密度集成微组装和封装、电性能和可靠性综合测试四大平台，拥有总资产超过5000万的各类先进设备仪器100余台，具备110GHz以下微波毫米波射频芯片完善的研发、测试能力。"]