{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["路线A"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"路线A","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,2,2],[13,0,13,2]]}
["2019夏令营实验室参观A线"]
["实验室名称","地点","实验室介绍","扫码看图"]
["一、力学专业实验室（2：30-5：30）"]
["流体力学实验室","教12-133","主要开展实验流体力学的教学和科研工作。实验室配有大型实验设备和各种流场测量仪器，主要针对高速水洞力学、仿生流体力学、多相流开展实验模拟和测量。目前实验室拥有空泡水洞、低速风洞和拖曳水池等大型实验设备，以及热线测速系统、激光多普勒测速系统、粒子图像测速系统、力学天平、压力传感器和水听器等实验测量设备。"]
["软体机器人与智能器件实验室","教12-122/123/125","实验室配有软材料制备平台和各种测试设备，主要包括各种宏微观力学测试仪器、显微观测仪器、3D打印机和软材料制备间，兼有材料制备和测试分析之功能。实验室研究工作涵盖了从新型材料制备到智能器件研发，从基础科学研究到前沿技术探索等多个方面。实验室在曲绍兴教授带领下，坚持多学科交叉合作，以基础科学问题推动新型技术应用，在新型软材料、智能器件、柔性机器人、复合材料力学、微纳米力学等各个领域开展研究工作。"]
["智能材料与结构力学实验室","教12-120","智能材料和结构力学实验室致力于探索智能材料与结构中发生的各种力学现象（如振动、波动、结构失稳等）的内在物理机制及其多场耦合力学行为，开发具有传感、驱动、能量转化等卓越性能的新型智能器件、功能装备及智能化“机器人”系统等，依托实验室培养具有扎实理论基础、实验动手能力和有创造力的人才。\n备注"]
["石墨烯力学实验室","教12-115/119/121","石墨烯力学实验室以石墨烯及其他二维材料为核心，围绕力学这一根本概念，结合材料、信息、化学、物理等交叉学科，通过全方位思维来建立二维材料力学测量平台与体系，拓展基于力电耦合方法的人与机器界面交互新概念、新方法、新应用。2014年以来，实验室已经在ACS Nano, Advanced Materials等SCI期刊上发表20余篇论文（包括封面论文2篇），承担国家级科研项目3项，另有专利数项。"]
["柔性电子实验室","教12-108","本实验室为超净间，综合样品制备和测试分析之功能，服务行业远不止于柔性电子材料。样品制备可以考虑双面光刻机，电子束蒸发镀膜系统，高密度等离子体刻蚀系统......测试系统可以用到高精度蔡司光镜，易于操作的飞纳扫描电子显微镜，灵敏度极高的半导体参数测试仪，还有测试厚度的台阶仪......设备使用如常，方便校内外预约测试。"]
["肿瘤微环境动力学实验室","教12-109/110","主要研究领域为生物力学与力生物学、系统生物学和随机动力学与控制。通过随机动力学建模、计算与实验的有机结合，从基因、蛋白、细胞和信号调控网络等多尺度水平探索和揭示微环境在肿瘤产生发展中的机理。实验室包括三个功能区块：微流控实验室、细胞生物学实验室和高通量荧光成像实验室。"]
["软体机器人与智能器件研究实验室","教12-107","具有光纤光栅位移传感器，多普勒仪，激振器，激振台，对应的数据采集系统等振动实验设备，可进行各种结构的动力实验搭建，进行结构响应测试和分析。"]
["深度动力机器人实验室","教12-217","深度动力实验室主要从事力学与机器人学交叉方向的研究，重点研究方向是发展高机动、高集成、高性能的机器人系统；结合力学优化设计方法，实现机器人的机构智能与控制智能的协调统一；通过工程化的机械加工、电气设计技术，实现机器人系统的工程化、可靠化、规模化；通过与生物工程交叉、实现机器人与人的融合协作，实现人机增强。通过与人工智能领域交叉，实现机器人与机器人、机器人与环境的友好交互。"]
["细胞分子生物力学实验室","科工楼207","细胞分子生物力学实验室是在分子或细胞层面上进行的力学-生物学的学科交叉研究。目前实验室的研究方向主要包括：1、细胞与胞外微环境作用。细胞与胞外微环境作用机制及其对细胞粘附、迁移（单细胞和多细胞）、极化和分化等行为的影响。2、生物大分子间相互作用。细胞粘附分子间解离行为，膜融合蛋白与膜相互作用，与疾病相关的蛋白结构与功能关系。3、生物材料设计。生物材料的多级结构设计和优化，生物组织工程，3D 打印。"]
["软体机器人与柔性智能装备实验室","教九-523","作为交叉力学中心研究骨干，李铁风教授课题组研究 软物质与智能机器，材料结构设计，力学分析仿真。代表性研究 仿生软体机器鱼 (Sience子刊发表，万米深海探索)，共融机械臂与抓手(ICRA世界软机器人挑战赛一等奖)，医疗辅助器件(人造电子膀胱，组织结构，柔性动力护具)。欢迎各个学科背景的有志科研人员一起努力，源于生命，机器仿生，助力生命。"]
["二、航空航天专业实验室（5：40-6：20）"]
["飞行仿真实验室","电子楼210","飞行仿真平台综合了目标、机载传感器、飞行运动操控等的软硬件仿真模块，实现在飞机座舱操纵和虚拟的三维视景环境中完成人-机闭环动态飞行仿真。"]
["风洞实验室","智泉大楼","低湍流度静声风洞于2013年建成，低湍流度和降噪指标均位国内高校前列。目前，在该风洞开展高性能数值计算验证、新型流动控制技术研究和仿生扑翼气动与流动特性研究方面研究，已成为航空航天学院重要的教学科研实验室。风洞主要指标如下:实验段尺寸1.2m×1.2m，风速范围15-80m/s，湍流度低于0.05%。测试设备包括:测力天平、高精度测压系统、粒子图像测速系统和微型测力传感器等。"]